Объявление № 16

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  медицинской  техники | | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Индикатор внутриглазного давления | **Индикатор позволяет проводить диагностику ВГД в сложных клинических случаях:**   * при патологии роговицы * вирусных инфекциях * при синдроме сухого глаза * при аллергических реакциях * при лазерных рефракционных вмешательствах на роговице.   Принцип действия индикатора внутриглазного давления основан на магнитодинамическом способе формирования дозированного импульса движения подвижному штоку, взаимодействующему с упругой поверхностью глаза через веко, и последующей обработке функции его скорости (динамическое воздействие на глаз с определенной кинетической энергией через веко в области склеры). Принципиальные изменения в методике:  * Простота процедуры * Высокая достоверность результатов * Теперь однократное измерение и никаких сложностей с вертикалью!   Новые прибор сохранил все преимущества измерения через веко в зоне склеры.  Отличия**,** они же преимущества индикаторав более высокой скорости работы и упрощенной методике работы без обязательного удержания прибора в строго вертикальном положении, а также достаточно одного измерения. Это достигается за счет измененного принципа действия (динамическое воздействие на глаз с определенной кинетической энергией).   |  |  | | --- | --- | | Измерение тонометрического ВГД по Маклакову | при нагрузке 10 г. | | Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением | ± 2,0 мм рт.ст. | | Время одного измерения, с | не более 2 | | Напряжение питания, В | 3 | | Тип батареи | ААА | | Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 5000 | | Срок службы, лет, не менее | 5 | | Масса, г, не менее | 105 | | Габаритные размеры, мм, не менее | 176 х 26 х 20 | | Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан. |  | | шт | 1 | 123 000,00 | 123 000,00 |
|  | Итого |  |  | 1 |  | 123 000,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч. 00 мин 19.03.2018г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 26.03.2018г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 12 ч. 10 мин. 26.03.2018г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:15 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8-705-500-28-16** Ольга

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru